**ООО КОМПАНИЯ "ПЕТРОВСКИЕ ОКНА"**

143521, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИСТРИНСКИЙ Р-Н,

ЛУЧИНСКОЕ С/П, дер. КОТОВО

**Паспорт качества О\150527/1**

Сертификат соответствия №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**На оконные и дверные блоки из ПВХ профилей,**

**изготовленные по ГОСТ 30674-99.**

Заказ №О\150527 , поз.№1

Количество изделий: 1.0000 шт.

Площадь изделий: sqr

Цвет основы: Белый

Цвет снаружи: c1\_name

Цвет внутри: c2\_name

Цвет уплотнения: Черный

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Условное обозначение изделия | Ко-во, шт. |
|  |  |  |  |
|  | ОП ОСП 1400-680 | ГОСТ 30674-99 | 1.0000 |
|  |  |  |  |

**Класс изделия (подтвержденное значение показателя):**

а) приведенное сопротивление теплопередаче 0,61 м2•°С/Вт

б) коэффициент затемнения непрозрачными элементами TF=0,8 в) звукоизоляция Ra транспортного потока 34 дБА

г) коэффициент относительного проникновения солнечной радиации kF=0,48 д) коэффициент учета влияния встречного теплового потока кв.т.п.=1

**Технические характеристики:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) Тип профиля |  |  | |  | ПВХ |
| б) Марка профиля | Rehau GRAZIO-70 | | | |  |
| в) Степень заводской готовности |  | | полная | | |
| **Комплектность:** |  |  | |  |  |
| а) остекление | 4М1-14-4М1-14-4И | | | | |
| б) оконные приборы, петли | Фурнитура Фурнитура Roto | | | | |
| в) число контуров уплотняющих прокладок шт. | 2 | | | | |
| г) в комплект поставки изделия входят | оконные ручки, накладки на петли | | | | |
| Гарантийный срок службы 60 месяцев. |  |  | |  |  |
| Контролер ОТК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | м.п. | | | | |

Дата приемки ОТК: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Дата отгрузки: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ООО КОМПАНИЯ "ПЕТРОВСКИЕ ОКНА"**

143521, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИСТРИНСКИЙ Р-Н,

ЛУЧИНСКОЕ С/П, дер. КОТОВО

**Паспорт качества О\150527/2**

Сертификат соответствия №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**На оконные и дверные блоки из ПВХ профилей,**

**изготовленные по ГОСТ 30674-99.**

Заказ №О\150527 , поз.№2

Количество изделий: 1.0000 шт.

Площадь изделий: sqr

Цвет основы: Белый

Цвет снаружи: c1\_name

Цвет внутри: c2\_name

Цвет уплотнения: Черный

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Условное обозначение изделия | Ко-во, шт. |
|  |  |  |  |
|  | ОП ОСП 1400-680 | ГОСТ 30674-99 | 1.0000 |
|  |  |  |  |

**Класс изделия (подтвержденное значение показателя):**

а) приведенное сопротивление теплопередаче 0,61 м2•°С/Вт

б) коэффициент затемнения непрозрачными элементами TF=0,8 в) звукоизоляция Ra транспортного потока 34 дБА

г) коэффициент относительного проникновения солнечной радиации kF=0,48 д) коэффициент учета влияния встречного теплового потока кв.т.п.=1

**Технические характеристики:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) Тип профиля |  |  | |  | ПВХ |
| б) Марка профиля | Rehau GRAZIO-70 | | | |  |
| в) Степень заводской готовности |  | | полная | | |
| **Комплектность:** |  |  | |  |  |
| а) остекление | 4М1-14-4М1-14-4И | | | | |
| б) оконные приборы, петли | Фурнитура Фурнитура Roto | | | | |
| в) число контуров уплотняющих прокладок шт. | 2 | | | | |
| г) в комплект поставки изделия входят | оконные ручки, накладки на петли | | | | |
| Гарантийный срок службы 60 месяцев. |  |  | |  |  |
| Контролер ОТК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | м.п. | | | | |

Дата приемки ОТК: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Дата отгрузки: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ООО КОМПАНИЯ "ПЕТРОВСКИЕ ОКНА"**

143521, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИСТРИНСКИЙ Р-Н,

ЛУЧИНСКОЕ С/П, дер. КОТОВО

**Паспорт качества О\150527/3**

Сертификат соответствия №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**На оконные и дверные блоки из ПВХ профилей,**

**изготовленные по ГОСТ 30674-99.**

Заказ №О\150527 , поз.№3

Количество изделий: 1.0000 шт.

Площадь изделий: sqr

Цвет основы: Белый

Цвет снаружи: c1\_name

Цвет внутри: c2\_name

Цвет уплотнения: Черный

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Условное обозначение изделия | Ко-во, шт. |
|  |  |  |  |
|  | ОП ОСП 1400-680 | ГОСТ 30674-99 | 1.0000 |
|  |  |  |  |

**Класс изделия (подтвержденное значение показателя):**

а) приведенное сопротивление теплопередаче 0,61 м2•°С/Вт

б) коэффициент затемнения непрозрачными элементами TF=0,8 в) звукоизоляция Ra транспортного потока 34 дБА

г) коэффициент относительного проникновения солнечной радиации kF=0,48 д) коэффициент учета влияния встречного теплового потока кв.т.п.=1

**Технические характеристики:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) Тип профиля |  |  | |  | ПВХ |
| б) Марка профиля | Rehau GRAZIO-70 | | | |  |
| в) Степень заводской готовности |  | | полная | | |
| **Комплектность:** |  |  | |  |  |
| а) остекление | 4М1-14-4М1-14-4И | | | | |
| б) оконные приборы, петли | Фурнитура Фурнитура Roto | | | | |
| в) число контуров уплотняющих прокладок шт. | 2 | | | | |
| г) в комплект поставки изделия входят | оконные ручки, накладки на петли | | | | |
| Гарантийный срок службы 60 месяцев. |  |  | |  |  |
| Контролер ОТК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | м.п. | | | | |

Дата приемки ОТК: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Дата отгрузки: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ООО КОМПАНИЯ "ПЕТРОВСКИЕ ОКНА"**

143521, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИСТРИНСКИЙ Р-Н,

ЛУЧИНСКОЕ С/П, дер. КОТОВО

**Паспорт качества О\150527/4**

Сертификат соответствия №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**На оконные и дверные блоки из ПВХ профилей,**

**изготовленные по ГОСТ 30674-99.**

Заказ №О\150527 , поз.№4

Количество изделий: 1.0000 шт.

Площадь изделий: sqr

Цвет основы: Белый

Цвет снаружи: c1\_name

Цвет внутри: c2\_name

Цвет уплотнения: Черный

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Условное обозначение изделия | Ко-во, шт. |
|  |  |  |  |
|  | ОП ОСП 1400-680 | ГОСТ 30674-99 | 1.0000 |
|  |  |  |  |

**Класс изделия (подтвержденное значение показателя):**

а) приведенное сопротивление теплопередаче 0,61 м2•°С/Вт

б) коэффициент затемнения непрозрачными элементами TF=0,8 в) звукоизоляция Ra транспортного потока 34 дБА

г) коэффициент относительного проникновения солнечной радиации kF=0,48 д) коэффициент учета влияния встречного теплового потока кв.т.п.=1

**Технические характеристики:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) Тип профиля |  |  | |  | ПВХ |
| б) Марка профиля | Rehau GRAZIO-70 | | | |  |
| в) Степень заводской готовности |  | | полная | | |
| **Комплектность:** |  |  | |  |  |
| а) остекление | 4М1-14-4М1-14-4И | | | | |
| б) оконные приборы, петли | Фурнитура Фурнитура Roto | | | | |
| в) число контуров уплотняющих прокладок шт. | 2 | | | | |
| г) в комплект поставки изделия входят | оконные ручки, накладки на петли | | | | |
| Гарантийный срок службы 60 месяцев. |  |  | |  |  |
| Контролер ОТК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | м.п. | | | | |

Дата приемки ОТК: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Дата отгрузки: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ООО КОМПАНИЯ "ПЕТРОВСКИЕ ОКНА"**

143521, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИСТРИНСКИЙ Р-Н,

ЛУЧИНСКОЕ С/П, дер. КОТОВО

**Паспорт качества О\150527/5**

Сертификат соответствия №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**На оконные и дверные блоки из ПВХ профилей,**

**изготовленные по ГОСТ 30674-99.**

Заказ №О\150527 , поз.№5

Количество изделий: 1.0000 шт.

Площадь изделий: sqr

Цвет основы: Белый

Цвет снаружи: c1\_name

Цвет внутри: c2\_name

Цвет уплотнения: Черный

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Условное обозначение изделия | Ко-во, шт. |
|  |  |  |  |
|  | ОП ОСП 1400-680 | ГОСТ 30674-99 | 1.0000 |
|  |  |  |  |

**Класс изделия (подтвержденное значение показателя):**

а) приведенное сопротивление теплопередаче 0,61 м2•°С/Вт

б) коэффициент затемнения непрозрачными элементами TF=0,8 в) звукоизоляция Ra транспортного потока 34 дБА

г) коэффициент относительного проникновения солнечной радиации kF=0,48 д) коэффициент учета влияния встречного теплового потока кв.т.п.=1

**Технические характеристики:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) Тип профиля |  |  | |  | ПВХ |
| б) Марка профиля | Rehau Blitz NEW-60 | | | |  |
| в) Степень заводской готовности |  | | полная | | |
| **Комплектность:** |  |  | |  |  |
| а) остекление |  | | | | |
| б) оконные приборы, петли | Фурнитура Фурнитура Roto | | | | |
| в) число контуров уплотняющих прокладок шт. | 2 | | | | |
| г) в комплект поставки изделия входят | оконные ручки, накладки на петли | | | | |
| Гарантийный срок службы 60 месяцев. |  |  | |  |  |
| Контролер ОТК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | м.п. | | | | |

Дата приемки ОТК: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Дата отгрузки: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ООО КОМПАНИЯ "ПЕТРОВСКИЕ ОКНА"**

143521, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИСТРИНСКИЙ Р-Н,

ЛУЧИНСКОЕ С/П, дер. КОТОВО

**Паспорт качества О\150527/6**

Сертификат соответствия №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**На оконные и дверные блоки из ПВХ профилей,**

**изготовленные по ГОСТ 30674-99.**

Заказ №О\150527 , поз.№6

Количество изделий: 1.0000 шт.

Площадь изделий: sqr

Цвет основы: Белый

Цвет снаружи: c1\_name

Цвет внутри: c2\_name

Цвет уплотнения: Черный

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Условное обозначение изделия | Ко-во, шт. |
|  |  |  |  |
|  | ОП ОСП 1400-680 | ГОСТ 30674-99 | 1.0000 |
|  |  |  |  |

**Класс изделия (подтвержденное значение показателя):**

а) приведенное сопротивление теплопередаче 0,61 м2•°С/Вт

б) коэффициент затемнения непрозрачными элементами TF=0,8 в) звукоизоляция Ra транспортного потока 34 дБА

г) коэффициент относительного проникновения солнечной радиации kF=0,48 д) коэффициент учета влияния встречного теплового потока кв.т.п.=1

**Технические характеристики:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) Тип профиля |  |  | |  | ПВХ |
| б) Марка профиля | Rehau Blitz NEW-60 | | | |  |
| в) Степень заводской готовности |  | | полная | | |
| **Комплектность:** |  |  | |  |  |
| а) остекление | 4М1-10-4М1-10-4И | | | | |
| б) оконные приборы, петли | Фурнитура Фурнитура Roto | | | | |
| в) число контуров уплотняющих прокладок шт. | 2 | | | | |
| г) в комплект поставки изделия входят | оконные ручки, накладки на петли | | | | |
| Гарантийный срок службы 60 месяцев. |  |  | |  |  |
| Контролер ОТК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | м.п. | | | | |

Дата приемки ОТК: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Дата отгрузки: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ООО КОМПАНИЯ "ПЕТРОВСКИЕ ОКНА"**

143521, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИСТРИНСКИЙ Р-Н,

ЛУЧИНСКОЕ С/П, дер. КОТОВО

**Паспорт качества О\150527/7**

Сертификат соответствия №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**На оконные и дверные блоки из ПВХ профилей,**

**изготовленные по ГОСТ 30674-99.**

Заказ №О\150527 , поз.№7

Количество изделий: 1.0000 шт.

Площадь изделий: sqr

Цвет основы: Белый

Цвет снаружи: c1\_name

Цвет внутри: c2\_name

Цвет уплотнения: Черный

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Условное обозначение изделия | Ко-во, шт. |
|  |  |  |  |
|  | ОП ОСП 1400-680 | ГОСТ 30674-99 | 1.0000 |
|  |  |  |  |

**Класс изделия (подтвержденное значение показателя):**

а) приведенное сопротивление теплопередаче 0,61 м2•°С/Вт

б) коэффициент затемнения непрозрачными элементами TF=0,8 в) звукоизоляция Ra транспортного потока 34 дБА

г) коэффициент относительного проникновения солнечной радиации kF=0,48 д) коэффициент учета влияния встречного теплового потока кв.т.п.=1

**Технические характеристики:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) Тип профиля |  |  | |  | ПВХ |
| б) Марка профиля | Rehau Blitz NEW-60 | | | |  |
| в) Степень заводской готовности |  | | полная | | |
| **Комплектность:** |  |  | |  |  |
| а) остекление | 4М1-10-4М1-10-4И | | | | |
| б) оконные приборы, петли | Фурнитура Фурнитура Roto | | | | |
| в) число контуров уплотняющих прокладок шт. | 2 | | | | |
| г) в комплект поставки изделия входят | оконные ручки, накладки на петли | | | | |
| Гарантийный срок службы 60 месяцев. |  |  | |  |  |
| Контролер ОТК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | м.п. | | | | |

Дата приемки ОТК: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Дата отгрузки: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ООО КОМПАНИЯ "ПЕТРОВСКИЕ ОКНА"**

143521, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИСТРИНСКИЙ Р-Н,

ЛУЧИНСКОЕ С/П, дер. КОТОВО

**Паспорт качества О\150527/8**

Сертификат соответствия №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**На оконные и дверные блоки из ПВХ профилей,**

**изготовленные по ГОСТ 30674-99.**

Заказ №О\150527 , поз.№8

Количество изделий: 1.0000 шт.

Площадь изделий: sqr

Цвет основы: Белый

Цвет снаружи: c1\_name

Цвет внутри: c2\_name

Цвет уплотнения: Черный

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Условное обозначение изделия | Ко-во, шт. |
|  |  |  |  |
|  | ОП ОСП 1400-680 | ГОСТ 30674-99 | 1.0000 |
|  |  |  |  |

**Класс изделия (подтвержденное значение показателя):**

а) приведенное сопротивление теплопередаче 0,61 м2•°С/Вт

б) коэффициент затемнения непрозрачными элементами TF=0,8 в) звукоизоляция Ra транспортного потока 34 дБА

г) коэффициент относительного проникновения солнечной радиации kF=0,48 д) коэффициент учета влияния встречного теплового потока кв.т.п.=1

**Технические характеристики:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) Тип профиля |  |  | |  | ПВХ |
| б) Марка профиля | Rehau Blitz NEW-60 | | | |  |
| в) Степень заводской готовности |  | | полная | | |
| **Комплектность:** |  |  | |  |  |
| а) остекление | 4М1-10-4М1-10-4И | | | | |
| б) оконные приборы, петли | Фурнитура Фурнитура Roto | | | | |
| в) число контуров уплотняющих прокладок шт. | 2 | | | | |
| г) в комплект поставки изделия входят | оконные ручки, накладки на петли | | | | |
| Гарантийный срок службы 60 месяцев. |  |  | |  |  |
| Контролер ОТК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | м.п. | | | | |

Дата приемки ОТК: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Дата отгрузки: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ООО КОМПАНИЯ "ПЕТРОВСКИЕ ОКНА"**

143521, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИСТРИНСКИЙ Р-Н,

ЛУЧИНСКОЕ С/П, дер. КОТОВО

**Паспорт качества О\150527/9**

Сертификат соответствия №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**На оконные и дверные блоки из ПВХ профилей,**

**изготовленные по ГОСТ 30674-99.**

Заказ №О\150527 , поз.№9

Количество изделий: 1.0000 шт.

Площадь изделий: sqr

Цвет основы: Белый

Цвет снаружи: c1\_name

Цвет внутри: c2\_name

Цвет уплотнения: Черный

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Условное обозначение изделия | Ко-во, шт. |
|  |  |  |  |
|  | ОП ОСП 1400-680 | ГОСТ 30674-99 | 1.0000 |
|  |  |  |  |

**Класс изделия (подтвержденное значение показателя):**

а) приведенное сопротивление теплопередаче 0,61 м2•°С/Вт

б) коэффициент затемнения непрозрачными элементами TF=0,8 в) звукоизоляция Ra транспортного потока 34 дБА

г) коэффициент относительного проникновения солнечной радиации kF=0,48 д) коэффициент учета влияния встречного теплового потока кв.т.п.=1

**Технические характеристики:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) Тип профиля |  |  | |  | ПВХ |
| б) Марка профиля | Rehau Blitz NEW-60 | | | |  |
| в) Степень заводской готовности |  | | полная | | |
| **Комплектность:** |  |  | |  |  |
| а) остекление | 4М1-10-4М1-10-4И | | | | |
| б) оконные приборы, петли | Фурнитура Фурнитура Roto | | | | |
| в) число контуров уплотняющих прокладок шт. | 2 | | | | |
| г) в комплект поставки изделия входят | оконные ручки, накладки на петли | | | | |
| Гарантийный срок службы 60 месяцев. |  |  | |  |  |
| Контролер ОТК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | м.п. | | | | |

Дата приемки ОТК: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Дата отгрузки: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ООО КОМПАНИЯ "ПЕТРОВСКИЕ ОКНА"**

143521, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИСТРИНСКИЙ Р-Н,

ЛУЧИНСКОЕ С/П, дер. КОТОВО

**Паспорт качества О\150527/10**

Сертификат соответствия №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**На оконные и дверные блоки из ПВХ профилей,**

**изготовленные по ГОСТ 30674-99.**

Заказ №О\150527 , поз.№10

Количество изделий: 1.0000 шт.

Площадь изделий: sqr

Цвет основы: Белый

Цвет снаружи: c1\_name

Цвет внутри: c2\_name

Цвет уплотнения: Черный

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Условное обозначение изделия | Ко-во, шт. |
|  |  |  |  |
|  | ОП ОСП 1400-680 | ГОСТ 30674-99 | 1.0000 |
|  |  |  |  |

**Класс изделия (подтвержденное значение показателя):**

а) приведенное сопротивление теплопередаче 0,61 м2•°С/Вт

б) коэффициент затемнения непрозрачными элементами TF=0,8 в) звукоизоляция Ra транспортного потока 34 дБА

г) коэффициент относительного проникновения солнечной радиации kF=0,48 д) коэффициент учета влияния встречного теплового потока кв.т.п.=1

**Технические характеристики:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) Тип профиля |  |  | |  | ПВХ |
| б) Марка профиля | Rehau Blitz NEW-60 | | | |  |
| в) Степень заводской готовности |  | | полная | | |
| **Комплектность:** |  |  | |  |  |
| а) остекление | 4М1-10-4М1-10-4И | | | | |
| б) оконные приборы, петли | Фурнитура Фурнитура Roto | | | | |
| в) число контуров уплотняющих прокладок шт. | 2 | | | | |
| г) в комплект поставки изделия входят | оконные ручки, накладки на петли | | | | |
| Гарантийный срок службы 60 месяцев. |  |  | |  |  |
| Контролер ОТК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | м.п. | | | | |

Дата приемки ОТК: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Дата отгрузки: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ООО КОМПАНИЯ "ПЕТРОВСКИЕ ОКНА"**

143521, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИСТРИНСКИЙ Р-Н,

ЛУЧИНСКОЕ С/П, дер. КОТОВО

**Паспорт качества О\150527/11**

Сертификат соответствия №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**На оконные и дверные блоки из ПВХ профилей,**

**изготовленные по ГОСТ 30674-99.**

Заказ №О\150527 , поз.№11

Количество изделий: 1.0000 шт.

Площадь изделий: sqr

Цвет основы: Белый

Цвет снаружи: c1\_name

Цвет внутри: c2\_name

Цвет уплотнения: Черный

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Условное обозначение изделия | Ко-во, шт. |
|  |  |  |  |
|  | ОП ОСП 1400-680 | ГОСТ 30674-99 | 1.0000 |
|  |  |  |  |

**Класс изделия (подтвержденное значение показателя):**

а) приведенное сопротивление теплопередаче 0,61 м2•°С/Вт

б) коэффициент затемнения непрозрачными элементами TF=0,8 в) звукоизоляция Ra транспортного потока 34 дБА

г) коэффициент относительного проникновения солнечной радиации kF=0,48 д) коэффициент учета влияния встречного теплового потока кв.т.п.=1

**Технические характеристики:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) Тип профиля |  |  | |  | ПВХ |
| б) Марка профиля | Rehau Blitz NEW-60 | | | |  |
| в) Степень заводской готовности |  | | полная | | |
| **Комплектность:** |  |  | |  |  |
| а) остекление | 4М1-10-4М1-10-4И | | | | |
| б) оконные приборы, петли | Фурнитура Фурнитура Roto | | | | |
| в) число контуров уплотняющих прокладок шт. | 2 | | | | |
| г) в комплект поставки изделия входят | оконные ручки, накладки на петли | | | | |
| Гарантийный срок службы 60 месяцев. |  |  | |  |  |
| Контролер ОТК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | м.п. | | | | |

Дата приемки ОТК: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Дата отгрузки: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ООО КОМПАНИЯ "ПЕТРОВСКИЕ ОКНА"**

143521, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИСТРИНСКИЙ Р-Н,

ЛУЧИНСКОЕ С/П, дер. КОТОВО

**Паспорт качества О\150527/12**

Сертификат соответствия №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**На оконные и дверные блоки из ПВХ профилей,**

**изготовленные по ГОСТ 30674-99.**

Заказ №О\150527 , поз.№12

Количество изделий: 1.0000 шт.

Площадь изделий: sqr

Цвет основы: Белый

Цвет снаружи: c1\_name

Цвет внутри: c2\_name

Цвет уплотнения: Черный

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Условное обозначение изделия | Ко-во, шт. |
|  |  |  |  |
|  | ОП ОСП 1400-680 | ГОСТ 30674-99 | 1.0000 |
|  |  |  |  |

**Класс изделия (подтвержденное значение показателя):**

а) приведенное сопротивление теплопередаче 0,61 м2•°С/Вт

б) коэффициент затемнения непрозрачными элементами TF=0,8 в) звукоизоляция Ra транспортного потока 34 дБА

г) коэффициент относительного проникновения солнечной радиации kF=0,48 д) коэффициент учета влияния встречного теплового потока кв.т.п.=1

**Технические характеристики:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) Тип профиля |  |  | |  | ПВХ |
| б) Марка профиля | Rehau Blitz NEW-60 | | | |  |
| в) Степень заводской готовности |  | | полная | | |
| **Комплектность:** |  |  | |  |  |
| а) остекление | 4М1-10-4М1-10-4И | | | | |
| б) оконные приборы, петли | Фурнитура Фурнитура Roto | | | | |
| в) число контуров уплотняющих прокладок шт. | 2 | | | | |
| г) в комплект поставки изделия входят | оконные ручки, накладки на петли | | | | |
| Гарантийный срок службы 60 месяцев. |  |  | |  |  |
| Контролер ОТК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | м.п. | | | | |

Дата приемки ОТК: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Дата отгрузки: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ООО КОМПАНИЯ "ПЕТРОВСКИЕ ОКНА"**

143521, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИСТРИНСКИЙ Р-Н,

ЛУЧИНСКОЕ С/П, дер. КОТОВО

**Паспорт качества О\150527/13**

Сертификат соответствия №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**На оконные и дверные блоки из ПВХ профилей,**

**изготовленные по ГОСТ 30674-99.**

Заказ №О\150527 , поз.№13

Количество изделий: 1.0000 шт.

Площадь изделий: sqr

Цвет основы: Белый

Цвет снаружи: c1\_name

Цвет внутри: c2\_name

Цвет уплотнения: Черный

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Условное обозначение изделия | Ко-во, шт. |
|  |  |  |  |
|  | ОП ОСП 1400-680 | ГОСТ 30674-99 | 1.0000 |
|  |  |  |  |

**Класс изделия (подтвержденное значение показателя):**

а) приведенное сопротивление теплопередаче 0,61 м2•°С/Вт

б) коэффициент затемнения непрозрачными элементами TF=0,8 в) звукоизоляция Ra транспортного потока 34 дБА

г) коэффициент относительного проникновения солнечной радиации kF=0,48 д) коэффициент учета влияния встречного теплового потока кв.т.п.=1

**Технические характеристики:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) Тип профиля |  |  | |  | ПВХ |
| б) Марка профиля | Rehau Blitz NEW-60 | | | |  |
| в) Степень заводской готовности |  | | полная | | |
| **Комплектность:** |  |  | |  |  |
| а) остекление | 4М1-10-4М1-10-4И | | | | |
| б) оконные приборы, петли | Фурнитура Фурнитура Roto | | | | |
| в) число контуров уплотняющих прокладок шт. | 2 | | | | |
| г) в комплект поставки изделия входят | оконные ручки, накладки на петли | | | | |
| Гарантийный срок службы 60 месяцев. |  |  | |  |  |
| Контролер ОТК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | м.п. | | | | |

Дата приемки ОТК: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Дата отгрузки: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ООО КОМПАНИЯ "ПЕТРОВСКИЕ ОКНА"**

143521, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИСТРИНСКИЙ Р-Н,

ЛУЧИНСКОЕ С/П, дер. КОТОВО

**Паспорт качества О\150527/14**

Сертификат соответствия №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**На оконные и дверные блоки из ПВХ профилей,**

**изготовленные по ГОСТ 30674-99.**

Заказ №О\150527 , поз.№14

Количество изделий: 1.0000 шт.

Площадь изделий: sqr

Цвет основы: Белый

Цвет снаружи: c1\_name

Цвет внутри: c2\_name

Цвет уплотнения: Черный

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Условное обозначение изделия | Ко-во, шт. |
|  |  |  |  |
|  | ОП ОСП 1400-680 | ГОСТ 30674-99 | 1.0000 |
|  |  |  |  |

**Класс изделия (подтвержденное значение показателя):**

а) приведенное сопротивление теплопередаче 0,61 м2•°С/Вт

б) коэффициент затемнения непрозрачными элементами TF=0,8 в) звукоизоляция Ra транспортного потока 34 дБА

г) коэффициент относительного проникновения солнечной радиации kF=0,48 д) коэффициент учета влияния встречного теплового потока кв.т.п.=1

**Технические характеристики:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) Тип профиля |  |  | |  | ПВХ |
| б) Марка профиля | Rehau Blitz NEW-60 | | | |  |
| в) Степень заводской готовности |  | | полная | | |
| **Комплектность:** |  |  | |  |  |
| а) остекление | 4М1-10-4М1-10-4И | | | | |
| б) оконные приборы, петли | Фурнитура Фурнитура Roto | | | | |
| в) число контуров уплотняющих прокладок шт. | 2 | | | | |
| г) в комплект поставки изделия входят | оконные ручки, накладки на петли | | | | |
| Гарантийный срок службы 60 месяцев. |  |  | |  |  |
| Контролер ОТК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | м.п. | | | | |

Дата приемки ОТК: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Дата отгрузки: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ООО КОМПАНИЯ "ПЕТРОВСКИЕ ОКНА"**

143521, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИСТРИНСКИЙ Р-Н,

ЛУЧИНСКОЕ С/П, дер. КОТОВО

**Паспорт качества О\150527/15**

Сертификат соответствия №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**На оконные и дверные блоки из ПВХ профилей,**

**изготовленные по ГОСТ 30674-99.**

Заказ №О\150527 , поз.№15

Количество изделий: 1.0000 шт.

Площадь изделий: sqr

Цвет основы: Белый

Цвет снаружи: c1\_name

Цвет внутри: c2\_name

Цвет уплотнения: Черный

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Условное обозначение изделия | Ко-во, шт. |
|  |  |  |  |
|  | ОП ОСП 1400-680 | ГОСТ 30674-99 | 1.0000 |
|  |  |  |  |

**Класс изделия (подтвержденное значение показателя):**

а) приведенное сопротивление теплопередаче 0,61 м2•°С/Вт

б) коэффициент затемнения непрозрачными элементами TF=0,8 в) звукоизоляция Ra транспортного потока 34 дБА

г) коэффициент относительного проникновения солнечной радиации kF=0,48 д) коэффициент учета влияния встречного теплового потока кв.т.п.=1

**Технические характеристики:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) Тип профиля |  |  | |  | ПВХ |
| б) Марка профиля | Rehau GRAZIO-70 | | | |  |
| в) Степень заводской готовности |  | | полная | | |
| **Комплектность:** |  |  | |  |  |
| а) остекление | 4М1-14-4М1-14-4И | | | | |
| б) оконные приборы, петли | Фурнитура Фурнитура Roto | | | | |
| в) число контуров уплотняющих прокладок шт. | 2 | | | | |
| г) в комплект поставки изделия входят | оконные ручки, накладки на петли | | | | |
| Гарантийный срок службы 60 месяцев. |  |  | |  |  |
| Контролер ОТК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | м.п. | | | | |

Дата приемки ОТК: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Дата отгрузки: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ООО КОМПАНИЯ "ПЕТРОВСКИЕ ОКНА"**

143521, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИСТРИНСКИЙ Р-Н,

ЛУЧИНСКОЕ С/П, дер. КОТОВО

**Паспорт качества О\150527/16**

Сертификат соответствия №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**На оконные и дверные блоки из ПВХ профилей,**

**изготовленные по ГОСТ 30674-99.**

Заказ №О\150527 , поз.№16

Количество изделий: 1.0000 шт.

Площадь изделий: sqr

Цвет основы: Белый

Цвет снаружи: c1\_name

Цвет внутри: c2\_name

Цвет уплотнения: Черный

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Условное обозначение изделия | Ко-во, шт. |
|  |  |  |  |
|  | ОП ОСП 1400-680 | ГОСТ 30674-99 | 1.0000 |
|  |  |  |  |

**Класс изделия (подтвержденное значение показателя):**

а) приведенное сопротивление теплопередаче 0,61 м2•°С/Вт

б) коэффициент затемнения непрозрачными элементами TF=0,8 в) звукоизоляция Ra транспортного потока 34 дБА

г) коэффициент относительного проникновения солнечной радиации kF=0,48 д) коэффициент учета влияния встречного теплового потока кв.т.п.=1

**Технические характеристики:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) Тип профиля |  |  | |  | ПВХ |
| б) Марка профиля | Rehau GRAZIO-70 | | | |  |
| в) Степень заводской готовности |  | | полная | | |
| **Комплектность:** |  |  | |  |  |
| а) остекление | 4М1-14-4М1-14-4И | | | | |
| б) оконные приборы, петли | Фурнитура Фурнитура Roto | | | | |
| в) число контуров уплотняющих прокладок шт. | 2 | | | | |
| г) в комплект поставки изделия входят | оконные ручки, накладки на петли | | | | |
| Гарантийный срок службы 60 месяцев. |  |  | |  |  |
| Контролер ОТК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | м.п. | | | | |

Дата приемки ОТК: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Дата отгрузки: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.